**Обеспечение доступа в здание для инвалидов и лиц с ОВЗ**

**Входы в здание оборудованы пандусами**



**Пути движения внутри здания (оборудованы предупредительными знаками для слабовидящих, обеспечена достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, лестничных площадок)**

